AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG ELEKTRO

**WOHNUNGSEINGANGSTÜRE**: 1 Klingeltaster

VORRAUM: 1-2 Deckenlichtauslässe je nach Raumgeometrie Wechsel- bzw. Tastschalter je nach Raumgeometrie

1 Schukosteckdose 1-fach1 UP-Flachverteiler Größe 3reihig

**GANG**: 1-2 Deckenlichtauslässe je nach Raumgeometrie

Wechsel- bzw. Tastschalter je nach Raumgeometrie

1 Schukosteckdose 1-fach

**KÜCHE**: 1 Deckenlichtauslass

1 Wandlichtauslass Arbeitsfläche

1 Ausschalter für Deckenlicht

1 Schukosteckdose Dunstabzug

1 Schukosteckdose Kühlschrank

2 Schukosteckdosen 2-fach (Arbeitsfläche)

1 Schukosteckdosen 1-fach (Arbeitsfläche)

1 Schukosteckdose Geschirrspüler

1 E-Herdanschlussdose 5polig 400V/16A

**BAD**: 1 Deckenlichtauslass1 Wandlichtauslass

1 Ausschalter für Deckenlicht

1 Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel pro Waschbecken

1 Schukosteckdose Waschmaschine, wenn nicht im AR situiert

1 Ventilatoranschluss geschalten über Nachlaufrelais, wenn kein Fenster vorhanden

1 Handtuchtrockner

**WC**:1 Decken- oder Wandlichtauslass

1 Ausschalter für Decken- oder Wandlicht

1 Ventilatoranschluss geschalten über Nachlaufrelais, wenn kein Fenster vorhanden

**WOHNRAUM**:2-3 Deckenlichtauslässe geschalten je nach Raumkonfiguration (getrennt schaltbar)

2-3 Ausschalter

3 Schukosteckdose 1-fach

1 Schukosteckdose 2-fach

1 Leerdose mit Vorspanndraht zum Verteiler

1 SAT-Anschlussdose (SAT; DVB-S) anschlussfertig

1 Raumthermostat

**ZIMMER**: 1 Deckenlichtauslass

1 Ausschalter für Deckenlicht

3 Schukosteckdose 1-fach

1 Schukosteckdose 2-fach

1 SAT-Anschlussdose (SAT; DVB-S) anschlussfertig

**ABSTELLRAUM**/**SCHRANKRAUM**: 1 Decken- oder Wandlichtauslass

1 Ausschalter für Decken- oder Wandlicht

1 Schukosteckdose 1-fach

1 Schukosteckdose Waschmaschine, wenn nicht im Bad situiert

**LOGGIA**, **TERRASSE**, **BALKON**: 1 Wandlichtauslass

1 Ausschalter für Wandlicht

1 Schukosteckdose mit Klappdeckel 1-fach

**ALLGEMEIN**: Kellerabteile beinhalten keine Steckdosen nur Lichtauslässe

SCHALTERPROGRAMM: EFAPEL Logus 90 reinweiß

Vorbehaltlich Satz und Druckfehlern